**竹木纤维护墙板等采购询价函**

我院拟对实训楼部分实训室墙裙、地面进行修缮，现通过询价方式采购确定服务商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

1. **采购需求、规格和要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 |
|
| 竹木纤维护墙板 | 1、竹木纤维梅花孔饰面板8mm厚，材质：  竹木纤维+高分子PVC，表面PUR热熔胶覆膜，EO级环保，点胶锁扣V缝拼接安装，颜色待定；   1. 结构胶推荐品牌：道康宁（张家港有   机硅有限公司）、GE（美国通用电气CE有机硅集团）、西卡（西卡中国有限公司）、硅宝；   1. 按要求安装同色收边条，墙面插座开   孔处理。 | ㎡ | 248 |
| 石塑地板 | 1、面层材料品种、规格：5mm厚（其中石塑厚4mm，静音垫厚1mm）石塑地板SPC  2、基层：原地坪漆地面打磨，整体2厚自流平找平 | ㎡ | 58 |
| 注：  1.本次安装涉及地方较多，报价前请按规定时间到校勘查现场，自行测量尺寸，最终结算数量以审计为准，如不勘查现场造成报价失误由服务商自行承担。  2.以上价格包含主（辅）材料费用、安装费用、发票开具费用等全部费用。 | | | |

**二、投标供应商资格条件**

1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

**三、报价要求**

投标报价包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。

**四、付款方式**

验收合格后一次性付款（结算金额以审计结果为准）。

**五、公告时间**

2024年3月25日至2024年3月27日。

**六、其它要求**

1、现场勘查：2024年3月26日15:00，统一勘查现场，了解现场具体情况，如不勘查现场造成报价失误由服务商自行承担。

2、中标通知书发出后，十日内签订合同，若十日内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人。

3、2024年4月4日前完成。

**七、投标文件要求**

贵单位如有意参加，请提供下列文件：

1、报价函（加盖单位公章）；

2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

安徽新闻出版职业技术学院

2024年3月25日